PRESSE-INFORMATION

Ihr Pressekontakt:

Jens Augustin

augustin@martor.de

www.martor.de

MARTOR KG

Heider Hof 60

42653 Solingen

Deutschland

12. September 2016

**SCHLANKES FORMAT, STARKE PERFORMANCE.**

**DAS NEUE SECUMAX 145 VON MARTOR.**

**Pünktlich zur Verpackungsmesse FachPack 2016 bringt die Solinger Firma MARTOR ein neues, außergewöhnliches Sicherheitsmesser auf den Markt: das SECUMAX 145. Obwohl es lediglich 12 Gramm wiegt, ist das SECUMAX 145 ein „vollwertiges“ Schneidwerkzeug für professionelle Anwender. Zudem positioniert es sich als Einstiegsmodell in die MARTOR-Welt des sicheren und effizienten Schneidens.**

**Vielseitig und robust**

MARTOR zeigt, was mit nur 12 Gramm alles möglich ist: Das SECUMAX 145 ist ein kleines, handliches Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten. Es empfiehlt sich nicht nur zum mühelosen Öffnen von 1-lagigen Kartons, sondern auch z. B. zum Schneiden von Klebebändern und Folien aller Art. Vor allem im Bereich des Klingenkopfes ist es so schlank, dass es mit nur wenig Kraftaufwand durch das Schneidmaterial gleitet. Die Stabilität bleibt trotz der geringen Ausmaße nicht auf der Strecke, im Gegenteil: Der Kunststoffgriff ist glasfaserverstärkt, die 0,5-mm-Klinge sehr robust. Die Klinge selbst kann nicht gewechselt werden. Dafür stellt der Klingenkopf dem Nutzer aber gleich zwei Schneidkanten zur Verfügung.

**Sicher in jeder Hinsicht**

Beide Schneidkanten sind so sicher abgeschirmt, dass Finger, Arm und Körper bei der Arbeit besonders zuverlässig geschützt sind. Das heißt, selbst wenn der Anwender beim Schneiden einmal abrutscht, ist er vor Schnittverletzungen sicher. Doch die verdeckt liegende Klinge kann noch mehr. Denn auch wenn die verpackte Ware, die sich im Karton oder unter der Folie befindet, vom Klingenkopf berührt wird, sind Beschädigungen so gut wie ausgeschlossen.

**Alternativ auch metalldetektierbar**

Für sensible Branchen, wie z. B. die Pharma- oder Lebensmittelindustrie, hält MARTOR das SECUMAX 145 darüber hinaus als metalldetektierbare Variante bereit. Sollte vom SECUMAX 145 MDP also mal ein Stück Kunststoff in den Produktionsprozess gelangen, kann es von den firmeneigenen Detektoren erkannt und anschließend entfernt werden.

Zur Einführung und zur optimalen Handhabung des SECUMAX 145 hält MARTOR verschiedene Medien, wie Produktvideo, Sicherheitsposter etc., und kundenindividuelle Services bereit. Weitere Informationen unter www.martor.de

Zeichen inkl. Leerzeichen: 2.279

**Produktbild**

SECUMAX 145

NR. 145001

Sicherheitsmesser 
SECUMAX 145